**Описание объекта закупки**

Огораживание мест захоронения (общественное кладбище) в с. Рогалево Ордынского района Новосибирской области.

Ограждение мест захоронения в с. Рогалево включает в себя:

установка столбов диаметром 40 мм. Высотой 1,5 м. на расстоянии 3 м. друг от друга, забетонировано в грунт 500 мм, общий периметр ограждения 100х150 метров;

между столбами приварены 3 прожилины- верхняя и нижняя труба 20 мм., средняя – арматура А8;

на прожилины приварена вертикально арматура А8, расстояние между прутками 200 мм.;

монтирование 2-х распашных ворот с калитками, материал тот же;

грунтовка (окраска) ограждения.

Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.

Локальный сметный расчет на выполнение работ по объекту Огораживание мест захоронения (общественное кладбище) в с. Рогалево Ордынского района Новосибирской области, по адресу: Рогалевский сельсовет Ордынского района Новосибирской области в составе Описания объекта закупки прилагается к документации об электронном аукционе

**Место выполнения работ:** Рогалевский сельсовет Ордынского района Новосибирской области

**Срок выполнения работ:** в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с момента заключения контракта.

1. **Требования к качественным характеристикам работ:**

Качество выполненных Подрядчиком работ должно удовлетворять требованиям, установленным СНиП, СанПиН, ГОСТ, ТУ, с учетом условий Контракта.

Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны быть  произведены минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.

При производстве работ необходимо руководствоваться следующей нормативно-технической документацией:

| **№ п/п** | **Шифр, номер** | **Наименование нормативного документа** |
| --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** |
| **Организация работ на месте проведения ремонта** | | |
|  | СНиП 21-01-97\* | Пожарная безопасность зданий и сооружений |
|  | СП 48.13330.2011 | «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004» |
|  | 190-ФЗ от 29.12.2004г | Градостроительный кодекс |
|  | СП 70.13330.2012 | Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 |
|  | СП 12-135-2003 | Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда |
|  | Постановление ПравительстваРоссийской Федерацииот 25 апреля 2012 г. N 390 | Правила противопожарного режима в Российской Федерации |
|  | Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ | Технический регламент о безопасности зданий и сооружений |

Интенсивность выполнения работ – с 8:00 до 17:00 при 5-дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком.

Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов.

Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений (Приказ Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 г. № 229).

1. **Требования к объемам выполненных работ:**

Работы должны быть выполнены в соответствии с ведомостью объемов работ

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ограждение мест захоронения (общественное кладбище) | | | | | |
| Новосибирская область, Ордынский район, с. Рогалево | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Раздел 1. Ограждение** | | | | | |
| 1 | Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м  (применительно) | 100 м | 4,9 *(150+150+100+100-10)/100* | ФЕР07-01-054-11 |  |
| 2 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 6,762 | ФССЦ-04.1.02.05-0006 |  |
| 3 | Труба 40\*40\*1,5 дл. 6 м | м | 324 | Прайс-лист ООО "Гектор" |  |
| 4 | Труба 20\*20\*2 дл. 6 м | м | 1016 | Прайс-лист ООО "Гектор" |  |
| 5 | Арматура 8 А-1 (6,0м) | м | 3981 | Прайс-лист ООО "Гектор" |  |
| 6 | Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических | 100 шт | 0,02 *2/100* | ФЕР07-01-055-01 |  |
| 7 | Устройство калиток: с установкой столбов бетонных | 100 шт | 0,02 *2/100* | ФЕР07-01-055-07 |  |
| 8 | Труба 80\*80-3 (дл. 12 м) | м | 8 | Прайс-лист ООО "Гектор" |  |
| 9 | Петля гаражная с шаром 30\*140 | шт | 8 | Прайс-лист ООО "Гектор" |  |
| 10 | Петля гаражная с шаром 20\*100 | шт | 4 | Прайс-лист ООО "Гектор" |  |
| 11 | Засов гаражный | шт | 4 | Прайс-лист ООО "Гектор" |  |
| 12 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 7,5 *500\*1,5/100* | ФЕР13-03-002-04 |  |



